Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista (465/2014)

2 § Pohjarakenteiden lujuus ja vakaus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että pohjarakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että niillä säilyy riittävä lujuus ja vakaus murtumista vastaan koko suunnitellun käyttöiän ajan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakennuspaikka |

|  |
| --- |
| Rakennuspaikan osoite |
|  |

 |
| Selvityksen tekijä |

|  |  |
| --- | --- |
| Nimi | Puhelin |
|  |  |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Ammatti/pätevyys | Sähköposti |
|  |  |

 |
| Toimenpide |

|  |
| --- |
| Rakentamisen tai toimenpiteen kohde |
|  |

 |
| Selvitysmenetelmä |

|  |
| --- |
| Esim. silmämääräinen, koekuoppa, kairaus, näytteet, rakeisuuden tutkiminen |
|  |

 |
| Maaperäselvitys |

|  |
| --- |
| Kuvaus rakennuspaikan maaperästä ja olosuhteista esim. kallio, moreeni, sora, hiekka, savi, tasaisuus, puusto, maaperän silmämääräinen kosteus/havaittiinko pohjavettä jne. |
|  |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pohjaveden pintataso on tutkittu ja tason mahdollisen alentamisen vaikutukset on huomioitu | [ ] kyllä | [ ] ei |
| Pohjaveden pinta: | taso + |  |
| Tulvavesikorkeus ja -taso on tutkittu | [ ] kyllä | [ ] ei |
| Sade- ja viemärivesien padotuskorkeus on tutkittu | [ ] kyllä | [ ] ei |
| Pintavesien poisjohtaminen on selvitetty | [ ] kyllä | [ ] ei |
| Perustusten kuivatus on selvitetty | [ ] kyllä | [ ] ei |
| Rakennuspaikan mahdolliset putket, kaapelit ja johdot on selvitetty | [ ] kyllä | [ ] ei |
| Radonputkiston asennus | [ ] kyllä | [ ] ei |
| Selvityksen perusteella rakennuspaikka soveltuu aiottuun rakentamiseen | [ ] kyllä | [ ] ei |
| Selvityksen perusteella rakennuspaikasta on tarpeen tehdä tarkempi pohjatutkimus | [ ] kyllä | [ ] ei |
| Rakennuksen perustaminen voidaan tehdä perustussuunnitelmien sekä kohdassa lisätietoja esitetyn mukaisesti | [ ] kyllä | [ ] ei |

 |
| Lisätietoja |

|  |
| --- |
| mm. arvio maaperän kantavuudesta [kN/m2], tietoa perustamistavasta, routaeristyksestä, maaperän aikaisemmasta käytöstä, täytöistä, suodatinkankaasta, alustäyttöjen määritys, kapillaarikatkojen toteutus, rakennuspaikan saastuneet maamassat ja niiden käsittely jne. |
|  |

 |
| Allekirjoitus |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
| Paikka | Päivämäärä | Allekirjoitus ja nimen selvennys |

 |
|  | Suunnitelman laatii ja allekirjoituksellaan vahvistaa rakennuskohteen MRL:n mukaisen kelpoisuuden omaava henkilö. |